分项报价表

| 部位 | 序号 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 数量 | 单价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二教学楼 | 1 | 手动布艺帘 | / | 布帘材质：100%涤纶阻燃性能：永久阻燃B1级（洗涤61次）透光率：20%断裂强度：经向：1500N；纬向：3400N纱线抗移滑：经向：3mm；纬向：3mm水洗尺寸变化率：经向：0%；纬向：0%耐洗色牢度：变色：4-5级；沾色：4-5级耐光色牢度：6级防紫外线性能：UPF值：500UPF等级：＞50T（UVA）AV：0.20%T（UVB）AV：0.03%可分解致癌芳香胺染料：禁用甲醛含量：未检出异 味：无PH 值：6.9克 重；1010g/m幅 宽：2.8m#布带：有纺布带。帘布插钩：#材质为100%不锈钢，重金属含量检测符合ROHS指令/65/EU，不含镉、铅、汞；微量镍释放量符合REACH指令1907/2006/EC标准。1) 窗帘杆材质：塑钢材质；规格：管径28mm，壁厚1.7mm；表面处理：珠光包塑处理；特点：结构稳定不易弯曲。吊环材质：POM顺滑材质；安全负荷：2KG/个；破坏性负荷：15KG/个；特点：超强滑动性能，静音设计。安装座材质：塑木材质；标准承重：15kg；特点：结实美观，绿色环保。装饰头材质：原生高光塑料材质；特点：做工精细，安装牢固，美观。2) 轨道材质：6063-T5铝合金型材；表面处理：铝合金表面用静电粉末喷涂处理，耐久性强。轨道截面：宽度25mm，高度20mm，平均壁厚2.0mm。滑轮材质：原生树脂静音滑轮，具有出色的消音效果，运行安静顺滑。安全负荷：5.0Kg/个，破坏性负荷：20Kg/个。吊环材质：不锈钢材质；特点：强度高，承载力强，不生锈。安装码材质：高强度碳钢材质；特点：弹簧卡扣式安装码，安装螺丝不外露，美观简介，结实耐用。封口材质：碳钢材质；表面处理：静电粉末喷涂处理，与轨道颜色一致。 | 4820平方米 | 42 |
| 2 | 手动卷帘 | / | 面料材质：75%PVC和25%Polyester；厚度：0.61mm±5%；开孔率：3%；每平米重量：400g/㎡±5%；抗撕裂强度：经向1300N/5cm 纬向1600N/5cm；断裂伸长率：经纬向≤6%防火等级：国内B1级色牢度：7；环保性能：不含游离甲醛，不含偶氮，无异味加工工艺：焊接 (高频,热焊,超声波)；卷管：优质铝合金6063‐T5 挤压型材，直径（外径）38mm，壁厚1.2mm，内部设计有六条加强筋，表面进行阳极氧化处理，卷管外表面带插条槽。下杆：优质铝合金6063-T5 挤压型材，截面形状为方形设计，壁厚1.2mm，能够保持面料平整，外表面处理为静电粉末喷涂或烤漆，颜色可选，两端加同色边盖。制头：材质采用进口玻纤+尼龙，性能良好、无噪音、耐腐蚀、操作轻巧，具有金属芯轴和进口琴钢丝弹簧，采用行程比1.7:1 的行星齿轮，结构牢固可靠，与卷管连接紧密牢固，保证与卷管同心，确保卷帘拉动轻便、手感顺滑，且可使窗布停在任意中间位置，可以锁定12kg 以上的重量，底杆不会下滑，保证窗帘收放自如，负重8kg 连续运行20000 次无异常。 | 365平方米 | 90 |
| 3 | 电动布艺帘 | / | 布帘材质：100%涤纶阻燃性能：永久阻燃B1级（洗涤61次）透光率：20%断裂强度：经向：1500N；纬向：3400N纱线抗移滑：经向：3mm；纬向：3mm水洗尺寸变化率：经向：0%；纬向：0%耐洗色牢度：变色：4-5级；沾色：4-5级耐光色牢度：6级防紫外线性能：UPF值：500UPF等级：＞50T（UVA）AV：0.20%T（UVB）AV：0.03%可分解致癌芳香胺染料：禁用甲醛含量：未检出异 味：无PH 值：6.9克 重；1010g/m幅 宽：2.8m#布带：有纺布带。帘布插钩：#材质为100%不锈钢，重金属含量检测符合ROHS指令/65/EU，不含镉、铅、汞；微量镍释放量符合REACH指令1907/2006/EC标准。布帘电机额定电压(VAC):100-240工作电压 (V)：24额定电流(A)：1.5额定功率(W)：36额定扭矩Nm：1.2额定转速rpm：76防护等级：IP41工作制：S2遥控接收：有外控接口：有过热保护min：5 | 55平方米 | 105 |
| 4 | 电动卷帘 | / | 额定电压V：220额定扭矩/Nm：3额定功率W：110额定转速r/min：22行程圈数：32噪音：37分贝连续工作时间min：6面料材质：75%PVC和25%Polyester；厚度：0.61mm±5%；开孔率：3%；每平米重量：400g/㎡±5%；抗撕裂强度：经向1300N/5cm 纬向1600N/5cm；断裂伸长率：经纬向≤6%防火等级：国内B1级色牢度：7；环保性能：不含游离甲醛，不含偶氮，无异味加工工艺：焊接 (高频,热焊,超声波)；卷管：优质铝合金6063‐T5 挤压型材，直径（外径）38mm，壁厚1.2mm，内部设计有六条加强筋，表面进行阳极氧化处理，卷管外表面带插条槽。下杆：优质铝合金6063-T5 挤压型材，截面形状为方形设计，壁厚1.2mm，能够保持面料平整，外表面处理为静电粉末喷涂或烤漆，颜色可选，两端加同色边盖。制头：材质采用进口玻纤+尼龙，性能良好、无噪音、耐腐蚀、操作轻巧，具有金属芯轴和进口琴钢丝弹簧，采用行程比1.7:1 的行星齿轮，结构牢固可靠，与卷管连接紧密牢固，保证与卷管同心，确保卷帘拉动轻便、手感顺滑，且可使窗布停在任意中间位置，可以锁定12kg 以上的重量，底杆不会下滑，保证窗帘收放自如，负重8kg 连续运行20000 次无异常。 | 400平方米 | 180 |
| 大学生活动中心 | 1 | 手动卷帘 | / | 面料材质：75%PVC和25%Polyester；厚度：0.61mm±5%；开孔率：3%；每平米重量：400g/㎡±5%；抗撕裂强度：经向1300N/5cm 纬向1600N/5cm；断裂伸长率：经纬向≤6%防火等级：国内B1级色牢度：7；环保性能：不含游离甲醛，不含偶氮，无异味加工工艺：焊接 (高频,热焊,超声波)；卷管：优质铝合金6063‐T5 挤压型材，直径（外径）38mm，壁厚1.2mm，内部设计有六条加强筋，表面进行阳极氧化处理，卷管外表面带插条槽。下杆：优质铝合金6063-T5 挤压型材，截面形状为方形设计，壁厚1.2mm，能够保持面料平整，外表面处理为静电粉末喷涂或烤漆，颜色可选，两端加同色边盖。制头：材质采用进口玻纤+尼龙，性能良好、无噪音、耐腐蚀、操作轻巧，具有金属芯轴和进口琴钢丝弹簧，采用行程比1.7:1 的行星齿轮，结构牢固可靠，与卷管连接紧密牢固，保证与卷管同心，确保卷帘拉动轻便、手感顺滑，且可使窗布停在任意中间位置，可以锁定12kg 以上的重量，底杆不会下滑，保证窗帘收放自如，负重8kg 连续运行20000 次无异常。 | 965平方米 | 90 |
| 2 | 手动蜂巢帘 | / | 面料成分：100%polyester重量：175g/㎡产品规格：38mm幅宽：300cm颜色：米黄、咖啡、红色、蓝色等多种颜色可选底轨：6063-T5优质铝合金挤压成型，表面静电粉末喷涂；提升绳：100%聚酯纤维，外层包覆凯夫拉耐磨材料；顶轨：6063-T5优质铝合金挤压成型，表面静电粉末喷涂；卷线器：卷径20mm，缠绕长度4.4米，绕线平稳，不乱线； | 330平方米 | 180 |
| 3 | 手动布艺帘 | / | 布帘材质：100%涤纶阻燃性能：永久阻燃B1级（洗涤61次）透光率：20%断裂强度：经向：1500N；纬向：3400N纱线抗移滑：经向：3mm；纬向：3mm水洗尺寸变化率：经向：0%；纬向：0%耐洗色牢度：变色：4-5级；沾色：4-5级耐光色牢度：6级防紫外线性能：UPF值：500UPF等级：＞50T（UVA）AV：0.20%T（UVB）AV：0.03%可分解致癌芳香胺染料：禁用甲醛含量：未检出异 味：无PH 值：6.9克 重；1010g/m幅 宽：2.8m#布带：有纺布带。帘布插钩：#材质为100%不锈钢，重金属含量检测符合ROHS指令/65/EU，不含镉、铅、汞；微量镍释放量符合REACH指令1907/2006/EC标准。1) 窗帘杆材质：塑钢材质；规格：管径28mm，壁厚1.7mm；表面处理：珠光包塑处理；特点：结构稳定不易弯曲。吊环材质：POM顺滑材质；安全负荷：2KG/个；破坏性负荷：15KG/个；特点：超强滑动性能，静音设计。安装座材质：塑木材质；标准承重：15kg；特点：结实美观，绿色环保。装饰头材质：原生高光塑料材质；特点：做工精细，安装牢固，美观。2) 轨道材质：6063-T5铝合金型材；表面处理：铝合金表面用静电粉末喷涂处理，耐久性强。轨道截面：宽度25mm，高度20mm，平均壁厚2.0mm。滑轮材质：原生树脂静音滑轮，具有出色的消音效果，运行安静顺滑。安全负荷：5.0Kg/个，破坏性负荷：20Kg/个。吊环材质：不锈钢材质；特点：强度高，承载力强，不生锈。安装码材质：高强度碳钢材质；特点：弹簧卡扣式安装码，安装螺丝不外露，美观简介，结实耐用。封口材质：碳钢材质；表面处理：静电粉末喷涂处理，与轨道颜色一致。 | 1640平方米 | 42 |